附件：
[bookmark: _GoBack]怀化工商职业技术学院实训器材需求表
	序号
	品   名
	技术指标、参数
	数量
	

	1
	西门子1200PLC
（综合技能实训）
	6ES7214-1AG40-0XB0 
CPU1214C DC/DC/DC
	2
	

	2
	海康机器视觉检测定位系统软件设备工业相机固定光学支架套餐
（PLC技术及应用课程及实训）
	顶配套餐
工业镜头：10-55mm镜头
视觉光源：7060环形光源
50*50背光源
实验支架：600mm精密微调支架
光源控制器：1路光源控制器
线缆：3m网线3m电源线
电源适配器：12V适配器视觉软件
工控机：J41-04128-2C2L
显示器：21.45英寸液晶显示器
其余配件：1mm接圈5mm接圈
菲林棋盘标定板
	3
	

	3
	柔性上料并联机器人碳纤维蜘蛛手工业机械手臂
（运动控制综合实训）
	型号：WTX-ZZ-060
参数：
	参数项
	内容

	设备名称
	WTX-ZZ 系列柔性上料工作站

	摆盘范围
	210*160mm

	控制系统
	触控示教一体系统

	工业相机
	海康600万像素（标配 600 万 选配 1200 万像素）

	总重量
	约 70kg

	峰值效率
	5000 次 / H

	标准架外围尺寸
	400600886mm

	柔性振动盘尺寸
	200*150mm

	可存储产品配方数
	100 款

	参数项
	参数值

	单相机最快取放速度
	0.7s

	单相机放料最高重复精度
	0.4mm

	选配
	参数

	供料器
	容量 7.5L

	料盘支架
	尺寸：220*160*100mm



	1
	

	4
	号码管打印机
（供配电技术）
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